|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part number | VR (V) | IF(AV) (A) | Qrr typical (nC) | trr (ns) | Package |
| VS-VS5HD240CW60 | 600 | 240 at 95 °C | 260 | 52 | TO-244 |
| VS-VS5HD300CW60 | 600 | 300 at 81 °C | 620 | 68 | TO-244 |
| VS-VS5HD480CW60 | 600 | 480 at 92 °C | 525 | 61 | TO-244 |
| VS-VS5HD600CW60 | 600 | 600 at 77 °C | 800 | 78 | TO-244 |